**Уважаемый Иван Николаевич!**

 Направляю Вам актуальные предложения АО «Железобетон» к размещённому на сайте Администрации г. Иванова варианту схемы теплоснабжения.

**Котельная АО «Железобетон»:**

**1. Таблица 42**

**Убрать один лишний котёл ДКВР 10/13.**

1. **Таблица 68**

**Тепловая мощность, всего – 25,133 Гкал/ч.**

1. **Таблица 72**

**Наличие приборов учёта - есть.**

1. **Страница 122**

**Структура тепловых сетей котельной АО «Железобетон»: отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводам 2Ду=219 мм и 2Ду=133 мм.**

1. **Таблица 99**

**Норматив технологических потерь при передаче ТЭ - 922,08 Гкал.**

1. **Динамика изменения нормативных и фактических потерь ТЭ тепловых сетей:**

**Норм. потери всего: Фактич. потери Всего факт. потери ТЭ в % от**

**отпущ.ТЭ в тепл. сеть**

**2017 923,51 923,51 8,9**

**2018 923,51 923,51 8,95**

**2019 922,08 922,08 9,8**

**2020 922,08 922,08 10,2**

**2021 922,08 922,08 8,4**

**Главный инженер В.В. Коршунов**