**Характеристика товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество поставляемых товаров |
| 1  2  3  4  5  6  7 | Домик – мини  Спортивный мини-комплекс  Машина «Джип»  Машина «Кабриолет»  Машина детская  Машина детская в форме гусеницы  Шкаф детский 5-ти секционный для одежды с нишей. | Материал изделия:  Многослойная фанера ФСФ, атмосфероустойчивая, сорт 1/1, толщина 18мм  Каркас:  Металлическая труба профильная 20\*40мм, с подпятниками из литового металла 100\*100мм, толщина 3мм  Размеры (Д\*Ш\*В):  1,17\*1,2\*1,67м  Вид установки:  Бетонирование стоек  Вес:  Около 30кг  Цвет:  Фанера: ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль «Тиккурила Миранол» (или эквивалент) не подверженная самовыгоранию, устойчивая к истиранию и царапинам; порошковая краска, метод запекания  Материал изделия:  Многослойная фанера ФСФ, толщина 18мм  Каркас:  Металлическая труба  Размеры (Д\*Ш\*В):  2,35\*1,4\*2м  Вид установки:  Бетонирование стоек  Цвет:  Фанера: ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль «Тиккурила Миранол» (или эквивалент) не подверженная самовыгоранию, устойчивая к истиранию и царапинам; порошковая краска, метод запекания  Материал изделия:  Многослойная фанера ФСФ, атмосфероустойчивая, сорт 1/1, толщина 18мм  Каркас:  Металлическая труба профильная 20\*40мм, с подпятниками из литового металла 100\*100мм, толщина 3мм  Размеры (Д\*Ш\*В):  0,9\*0,6\*0,47м  Вид установки:  Бетонирование стоек  Максимально допустимая нагрузка 150кг  Цвет:  Фанера: ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль «Тиккурила Миранол» (или эквивалент) не подверженная самовыгоранию, устойчивая к истиранию и царапинам; порошковая краска, метод запекания  Материал изделия:  Многослойная фанера ФСФ, атмосфероустойчивая, сорт 1/1, толщина 18мм  Каркас:  Металлическая труба профильная 20\*40мм, с подпятниками из литового металла 100\*100мм, толщина 3мм  Размеры (Д\*Ш\*В):  1,5\*0,95\*0,5м  Вид установки:  Бетонирование стоек  Максимально допустимая нагрузка 150кг  Цвет:  Фанера: ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль «Тиккурила Миранол» (или эквивалент) не подверженная самовыгоранию, устойчивая к истиранию и царапинам; порошковая краска, метод запекания  Материал изделия:  Многослойная фанера ФСФ, атмосфероустойчивая, сорт 1/1, толщина 18мм  Каркас:  Металлическая труба профильная 20\*40мм, с подпятниками из литового металла 100\*100мм, толщина 3мм  Размеры (Д\*Ш\*В):  1,5\*0,8\*0,9м  Вид установки:  Бетонирование стоек  Максимально допустимая нагрузка 150кг  Цвет:  Фанера: ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль «Тиккурила Миранол» (или эквивалент) не подверженная самовыгоранию, устойчивая к истиранию и царапинам; порошковая краска, метод запекания  Конструкция машины модульная, состоит из отдельных секций, скрепляемых между собой болтами.  Материал изделия:  Многослойная фанера ФСФ, атмосфероустойчивая, сорт 1/1, толщина 18мм  Каркас:  Металлическая труба профильная 20\*40мм, с подпятниками из литового металла 100\*100мм, толщина 3мм  Размеры (Д\*Ш\*В):  2,1\*0,7\*0,55м  Вид установки:  Бетонирование стоек  Максимально допустимая нагрузка 150кг  Цвет:  Фанера: ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль «Тиккурила Миранол»  (или эквивалент) не подверженная самовыгоранию, устойчивая к истиранию и царапинам; порошковая краска, метод запекания  Материал изделия:  ЛДСП (цвет-бук),  Дверки прямые, с ручкой, внутри шкафа крючки для одежды.  Цвет:  По согласованию с Заказчиком.  Размеры (Д\*Ш\*В):  1596\*352\*1350 мм | Шт  шт  Шт  Шт  Шт  Шт  Шт | 2  1  1  1  1  1  4 |

Технические характеристики эмали «Тиккурила Миранол»

Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри и вне помещений

**Расход:**   
По металлу 12-14 м/л   
По гладкому дереву 10-12 м/л.   
**Сухой остаток:**Около 50 %.   
**Плотность:**   
0,9-1,1 кг/л, в зависимости от цвета.   
**Разбавитель:**   
Уайт-спирит 1050 при нанесении кистью и валиком, Растворитель1032 при нанесении распылением.   
**Время высыхания при+23єС и относительной влажности 50%:**От пыли – 3-4 ч. Следующий слой можно наносить через сутки.   
**Блеск:**   
Совершенно глянцевый.   
**Базис:**   
А (белый) и С (только для колеровки темных тонов).   
**Стойкость к мытью:**   
Отличная при применении обычных моющих средств.   
**Износостойкость:**   
Хорошая. **Химостойкость:**   
Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.   
Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и густые смазки.   
**Атмосферостойкость:**   
Хорошая, также в морских и промышленных условиях.   
**Термостойкость:**   
120єС, светлые цвета алкидных красок в некоторой мере желтеют при повышенных температурах.   
**Светостойкость:**   
Хорошая.   
**Хранение:**   
Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Заведующий МБДОУ № 67 Т.А.Смирнова