Техническое задание.

|  |
| --- |
| Детали и сборочные единицы |
| Теплозащитная оболочка средняя задняя |
| Глушитель |
| Лонжерон задний левый |
| Пол багажника |
| Фонарь номерного знака |
| Фонарь задний правый |
| Фонарь задний левый |
| Уплотнение крышки багажника |
| Крышка багажника |
| Панель задка |
| Энергопоглатитель бампера заднего |
| Крепежная планка бампера заднего |
| Бампер задний |
|  |
| Ремонтные работы |
| Лонжерон задний правый в сборе ремонт |
| Пол багажника ремонт |
| Панель фонаря задняя левая ремонт |
| Крыло заднее левое ремонт |
| Задок устранение перекоса дополнительная работа |
| Прокачка тормозов |
| Спинка сиденья задняя снятие/установка |
| Крышка багажника замена |
| Крышка багажника снятие/установка |
| Лонжерон задний левый замена |
| Пол задний замена |
| Молдинг задний правый снятие/установка |
| Молдинг задний левый снятие/установка |
| Крепежные планки установка |
| Бампер задний замена |
| Агрегаты задние в сборе снятие установка |
| Автомобиль на стапель снятие установка |
|  |
| Окрасочные работы |
| Подготовка деталей к окраске |
| Пол багажника передний окраска |
| Панель фонаря задняя левая окраска |
| Пол багажника окраска |
| Крышка багажника окраска |
| Панель задка окраска |
| Бампер задний окраска |
| Материалы для окраски |

Требования к качеству и безопасности работ, оказанию услуг

* Услуги по ремонту автомобиля должны проводиться Исполнителем с привлечением квалифицированных специалистов в соответствии с техническими условиями, установленными производителем для соответствующей марки автомобиля.
* Ремонт автомобиля включает в себя работы по устранению любых неисправностей автомобиля (в том числе и дефектов кузова), полученных при ДТП, вызванных износом автомобиля, дефектом составных частей автомобиля, с установкой запасных частей, использованием специальных жидкостей, горюче-смазочных и других расходных материалов, а именно: компьютерный подбор красок; мойка автомобилей и агрегатов; диагностические работы; слесарные работы; ремонт узлов и агрегатов; кузовные работы; малярные работы; электротехнические работы; жестяницкие и прочие виды работ, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом; диагностика и ремонт ДВС и его систем, в том числе капитального.
* Услуги должны быть оказаны с учетом соблюдения технологического режима, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
* Услуги оказываются в соответствии со стандартами и правилами завода-изготовителя, сборниками норм времени на ремонт автомобиля.
* При выполнении ремонта автомобиля должны быть использованы расходные материалы и оригинальные запасные части, рекомендованные заводом изготовителем. Использование аналогов запасных частей не допускается. Установленные запасные части должны быть новыми, неиспользованными, либо серийными моделями, отражающими все последние модификации дизайна и материалов, иметь необходимые сопроводительные документы.
* Исполнитель гарантирует полную материальную ответственность за переданные ему для проведения ремонта автомобиля Заказчика.
* Обеспечение возможности нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса работ.

Требования к результатам работ, оказанию услуг

- на выполненные работы устанавливается гарантийный срок шесть месяцев

- Срок устранения недостатков или замены запчастей в пределах гарантийного срока составляет 3 дня с момента извещения Исполнителя об обнаружении дефектов.

- Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ