УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 132

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Школова М.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на устройство эвакуационных выходов

в МБДОУ № 132, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Входная группа 1;2** |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0612 |
| 2 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1,33 |
| 3 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен | 100 м3 | 0,0115 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,082 |
| 5 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,018 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(в т.ч. откосов- 8,2м2) | 100 м2 | 0,1 |
| 7 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75\* толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,018 |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц | 100 м2 | 0,018 |
|  | **Ремонт существующей внутренней отделки** |  |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,54 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,59 |
| 12 | Грунтовка | т | 0,021 |
| 13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,59 |
|  | **Крыльцо 1** |  |  |
| 14 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,03 |
| 15 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,012 |
| 16 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом /каркас для козырька | 1 т | 0,533 |
| 17 | Швеллер 16 | т | 0,215 |
| 18 | Профиль 100/100 | т | 0,197 |
| 19 | Уголок 80/50 №50, №63 | т | 0,09 |
| 20 | Арматура 4С 6АIII\* | т | 0,031 |
| 21 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. | 0,05 |
| 22 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 |
| 23 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(отмостка) | 100 м3 конструкций | 0,001 |
| 24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(отмостка) | 100 м3 грунта | 0,0025 |
| 25 | Устройство бетонной подготовки(низ лестничного марша) | 100 м3 | 0,002 |
| 26 | Устройство монолитных конструкций(ступени площадка) | 100 м3 | 0,0042 |
| 27 | Дополнительные затраты на устройство: ступеней и площадки | 100 м3 | 0,0042 |
| 28 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,053 |
| 29 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | 1 м3 | 0,13 |
| 30 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,0585 |
| 31 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0,0566 |
| 32 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0585 |
| 33 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,01 |
| 34 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,038 |
| 35 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,054 |
| 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021\* | 100 м2 | 0,3 |
| 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115\* | 100 м2 | 0,3 |
|  | **Раздел 2. Крыльцо 2** |  |  |
| 38 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,02 |
| 39 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0008 |
| 40 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом /каркас для козырька | 1 т | 0,525 |
| 41 | Швеллер 16 | т | 0,242 |
| 42 | Профиль 100/100 | т | 0,142 |
| 43 | Уголок 80/50 №50, №63 | т | 0,117 |
| 44 | Арматура 4С 6АIII\* | т | 0,024 |
| 45 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. | 0,05 |
| 46 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 |
| 47 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(отмостка) | 100 м3 конструкций | 0,001 |
| 48 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (отмостка) | 100 м3 грунта | 0,0025 |
| 49 | Устройство бетонной подготовки(низ лестничного марша) | 100 м3 | 0,002 |
| 50 | Устройство монолитных конструкций(ступени площадка) | 100 м3 | 0,0048 |
| 51 | Дополнительные затраты на устройство: ступеней и площадки | 100 м3 | 0,0048 |
| 52 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,066 |
| 53 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | 1 м3 | 0,13 |
| 54 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,0585 |
| 55 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0,0566 |
| 56 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0585 |
| 57 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,01 |
| 58 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,038 |
| 59 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,0641 |
| 60 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021\* | 100 м2 | 0,3 |
| 61 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115\* | 100 м2 | 0,3 |
| 62 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,8 |
| 63 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза | 1 тонна | 0,8 |

\*или эквивалент

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 132

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Школова М.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г

Ведомость неучтенных материалов на устройство эвакуационных выходов

в МБДОУ № 132, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Арматура 4С 6АIII | т | 0,055 | 30000 | 1650 |
| 2 | Грунтовка | т | 0,022 | 30000 | 660 |
| 3 | Профиль 100/100 | т | 0,4 | 30000 | 12000 |
| 4 | Уголок 80/50 №50, №63 | т | 0,2 | 30000 | 6000 |
| 5 | Швеллер 16 | т | 0,457 | 30000 | 13710 |