**Техническое задание**

 на поставку акустического рояля

для нужд МБОУ ДОД «ДМШ № 3»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица  измерения | Количество поставляемых товаров, объем    выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка акустического рояля | Требование к качеству товаров                    Технические характеристики товаров | Поставка качественного товара, соответствующего стандартам и техническим условиям и имеющего сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие его качество.    Гарантийный срок акустического рояля – 1 год.      **Размеры:**  высота 101 см,  ширина 148 см,  глубина 175 см.  **Вес:**  318 кг.  **Резонансная дека:** массив ели.  **Опорная рама** (деревянная рама, футор): шпрейцы (деревянные распорки) при помощи шиповых соединений соединены с деревянной рамой и дополнительно закреплены при помощи дюбелей.  **Мосты** (бридж, штег: вертикально склеенные слои шпона клёна.  **Рипки** (рёбра жёсткости): полная длина, массив ели, вырез на внутренний край.  **Рама:**  чугунная рама, отлитая в песчаной форме.  **Шкала:** дуплекс -  шкала.  **Механика клавиатуры:** все составные части механики проходят фирменный контроль, калибруются в соответствии со строгими нормами и составляют технически совершенную систему, которая  в состоянии выдерживать самые большие нагрузки.  **Клавиши:** индивидуально сбалансированные и взвешенные, изготовлены из отборной  древесины -ели.  **Молоточки:** скреплённые в виде буквы Т, усилены высококачественной  натуральной шерстяной обивкой.  **Струны:** медные.  **Вирбельбанк:** перекрёстно – ламинированный американский клён.  **Вирбели:** никелированные, фрезированные.  **Цвет:** чёрный полированный.  **Другое:** плавно закрывающаяся откидная часть крышки, педали из кованой латуни, полное Sostenuto, технологический процесс: CNC (ComputerNumericalControlling).  **Год изготовления** Инструмент должен быть изготовлен не ранее декабря 2011 года . | шт. | 1 |
|  | Требования к  безопасности  товаров | Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарным нормам и правилам, иметь сертификат соответствия качества, допущен к эксплуатации на территории РФ. |  |  |

--   
МБОУ ДОД "ДМШ № 3"