УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №68

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тунцев А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость объемов на ремонт туалетов

в МБОУ СОШ № 68, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Некрасова, д.51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Туалет 1-эт.,** |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,22 |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,14 |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,028 |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,184 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,028 |
| 7 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 8 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,055 |
| 9 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,01 |
| 10 | Светильник "Армстронг" | шт | 1 |
| 11 | Лампа | шт | 4 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
| 13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,24 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,33 |
| 16 | Грунтовка | т | 0,0043 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,11 |
| 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,19 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,015 |
| 20 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,04 |
| 21 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м | 0,04 |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,08 |
| 23 | Труба ПП 25 мм. | м | 7,4 |
| 24 | Американка д.25 | шт. | 4 |
| 25 | Отводы (углы, тройники..) д.25мм | шт. | 5 |
| 26 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 27 | Умывальник типа "Тюльпан" | шт. | 1 |
| 28 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | **Раздел 2. Туалет 2-эт.** |  |  |
| 29 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 30 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,1 |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,12 |
| 32 | Грунтовка | т | 0,0016 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,02 |
| 34 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,1 |
| 35 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,38 |
| 36 | Снятие дверных полотен (в т.ч. у кабин) | 100 м2 | 0,071 |
| 37 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,184 |
| 38 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах(в т.ч. у кабин) | 100 коробок | 0,06 |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,028 |
| 40 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (кабины) | 100 м2 | 0,043 |
| 42 | Блоки дверные (б/у) | компл | 3 |
| 43 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,086 |
| 44 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 45 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,05 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,67 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,79 |
| 48 | Грунтовка | т | 0,01 |
| 49 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,41 |
| 50 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,38 |
| 51 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| 52 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,08 |
| 53 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м | 0,04 |
| 54 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,12 |
| 55 | Труба ПП 25 мм. | м | 11 |
| 56 | Американка д.25 | шт. | 4 |
| 57 | Отводы (углы, тройники..) д.25мм | шт. | 5 |
| 58 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 59 | Умывальник типа "Тюльпан" | компл. | 1 |
| 60 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 61 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,03 |
| 62 | Унитаз "Компакт" (детский) | шт. | 3 |
|  | **Раздел 3. Туалет 3-эт. Ж** |  |  |
| 63 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 64 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,1 |
| 65 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,12 |
| 66 | Грунтовка | т | 0,0016 |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,02 |
| 68 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,1 |
| 69 | Снятие дверных полотен (в т.ч. у кабин) | 100 м2 | 0,05 |
| 70 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,184 |
| 71 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах(в т.ч. у кабин) | 100 коробок | 0,05 |
| 72 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,028 |
| 73 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 74 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 | 0,025 |
| 75 | Фанера 12 мм.(223м2/100м2 перегородок) | м2 | 5,575 |
| 76 | Приборы дверные накладные(петли, шпингалеты) | компл. | 2 |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,05 |
| 78 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (кабины) | 100 м2 проемов | 0,032 |
| 79 | Блоки дверные (б/у) | компл | 2 |
| 80 | Блоки дверные (в новую кабину) | компл. | 1 |
| 81 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 82 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,05 |
| 83 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,67 |
| 84 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,79 |
| 85 | Грунтовка | т | 0,01 |
| 86 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,41 |
| 87 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,38 |
| 88 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| 89 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 90 | Умывальник типа "Тюльпан" | шт. | 1 |
| 91 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | **Раздел 4. Туалет 3 эт. М** |  |  |
| 92 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 93 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,115 |
| 94 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,135 |
| 95 | Грунтовка | т | 0,0018 |
| 96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,02 |
| 97 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,115 |
| 98 | Снятие дверных полотен (в т.ч. у кабин) | 100 м2 | 0,037 |
| 99 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,092 |
| 100 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах(в т.ч. у кабин) | 100 коробок | 0,04 |
| 101 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 102 | Скобяные изделия | компл | 1 |
| 103 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 | 0,025 |
| 104 | Фанера 12 мм.(223м2/100м2 перегородок) | м2 | 5,575 |
| 105 | Приборы дверные накладные(петли, шпингалеты) | компл. | 2 |
| 106 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,05 |
| 107 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (кабины) | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 108 | Блоки дверные (б/у) | компл | 2 |
| 109 | Блоки дверные (в новую кабину) | компл. | 1 |
| 110 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 111 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,02 |
| 112 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,73 |
| 113 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,82 |
| 114 | Грунтовка | т | 0,011 |
| 115 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,32 |
| 116 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,48 |
| 117 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| 118 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 119 | Умывальник типа "Тюльпан" | шт. | 1 |
| 120 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | **Раздел 5. Прочее** |  |  |
| 121 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,79 |
| 122 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 4,79 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №68

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тунцев А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонт туалетов

в МБОУ СОШ № 68, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Некрасова, д.51

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скобяные изделия (замки, петли) | компл | 7 | 578 | 4046 |
| 2 | Светильник "Армстронг" | шт | 1 | 743 | 743 |
| 3 | Лампа | шт | 4 | 25 | 100 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,04 | 45000 | 1800 |
| 5 | Труба ПП 25 мм. | м | 18,4 | 93,5 | 1720 |
| 6 | Американка д.25 | шт. | 8 | 168,5 | 1348 |
| 7 | Отводы (углы, тройники..) д.25мм | шт. | 10 | 16,1 | 161 |
| 8 | Умывальник типа "Тюльпан" | шт. | 4 | 1697 | 6788 |
| 9 | Блоки дверные (б/у) | компл | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Унитаз "Компакт" (детский) | шт. | 3 | 2800 | 8400 |
| 11 | Фанера 12 мм.(223м2/100м2 перегородок) | м2 | 11,15 | 280 | 3122 |
| 12 | Приборы дверные накладные(петли, шпингалеты) | компл. | 4 | 200 | 800 |
| 13 | Блоки дверные (в новую кабину) | компл. | 2 | 2013 | 4026 |