Спецификация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  | Технические характеристики | Количество, шт. |
| Копировальный аппарат в сборе 1 шт. | Копир Canon A3 iR2520 \* | Tип - Настольный или напольный (устройства сканирования и печати объединены)  Максимальный формат оригинала - A3  Форматы копий - Кассета 1: A3, A4, A4R, A5R  Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм  Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)  Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты  Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм  Разрешение - не менее При сканировании: 600 x 600 т./д.  При копировании: не менее 600 x 600 т./д.  При печати: не менее 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)  Количество тонов: - не менее 256 оттенков  Скорость копирования/печати - не менее A4: не менее 20 стр./мин (чёрно-белый режим) A3: не менее 15 стр./мин (чёрно-белый режим)  Увеличение - Масштабирование: 25-400%  Фиксированное - 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%  Время выхода первой копии Для чёрно-белых документов: не более 6,4 с  Время разогрева – не более 30 с  Количество копий/отпечатков за цикл – не менее 1 - 999 листов  Двусторонняя печать - Стандартный режим  Плотность бумаги - Кассета: 64–90 г/м2 Устройство ручной подачи: 64–128 г/м2 Двусторонняя печать: 64–80 г/м2  Ресурс бумаги - Кассета 1: 550 листов (80 г/м2), (250 листов для image RUNNER 2520) Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)  Стойка для бумаги: нет  Общий ресурс - не менее 2 000 листов  Процессор – не менее 400 МГц  Память – не менее 256 МБ  Жёсткий диск - Нет  Интерфейс – не менее: 1 порт Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0  Потребляемая мощность – не более 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)  Габариты – image RUNNER 2520 :  565 x 680 x 681 мм (с крышкой блока экспонирования)  565 x 689 x 771 мм (с устройством АДПД)  Вес – не более 50,5 кг | 1 (один) |
| Автоподатчик Document feeder Canon DADF-AB1 iR2520 \* | Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации АДПД AA1 приобретается дополнительно для imageRUNNER 2545/2535, в стандартной комплектации для imageRUNNER 2545i/2535i.  АДПД AB1 приобретается дополнительно для image RUNNER 2520  Формат бумаги image RUNNER 2520: A3, A4, A4R, A5, A5R  Пользовательский формат 139,7–297 мм x 182–432 мм  Плотность бумаги imageRUNNER 2520:  Односторонние оригиналы: 37–128 г/м2  Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2  Макс. количество оригиналов - 50 листов (A3: 80 г/м2)  50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)  Скорость сканирования документов (макс.)  Копирование – не менее 45 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим))  Сканирование – не менее 45/34 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)  imageRUNNER 2530/2525/2520:  Копирование: не менее 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим)  Сканирование: не менее 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)  Габариты imageRUNNER 2520: не более 7,0 кг | 1 (один) |
| Дополнительный лоток для бумаги Canon Cassette UNIT-W1 для iR2520\* | Название модели Устройство кассетной подачи W1 для imageRUNNER 2520  Тип Устройство кассетной подачи W1: Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой  Плотность бумаги Устройство кассетной подачи W1: 64 — 90г/м2  Ресурс бумаги Устройство кассетной подачи W1: 1 кассета на 550 листов (80 г/м2) каждая  Габариты (Ш x Г x В) Устройство кассетной подачи W1: не более 565 x 680 x 97 мм  Вес Устройство кассетной подачи W1: не более 12,8 кг | 1 (один) |

\* или эквивалент