**Описание объекта закупки**

**1. Цифровой лазерный дальномер:**

1. Оптический прицел
2. Диапазон измерений 0,05-250мА
3. Точность измерения +/-1,0 ммВ
4. Наименьшее отображаемое значение 0,1 мм
5. Рабочая температура от -20оС до + 70 оС
6. Относительная влажность воздуха не более 90%
7. Класс лазера 2
8. Тип лазера 635 нм, < 1мВт
9. Диаметр лазерного пятна (при 25 о С)

- на расстоянии 10м – 6мм

- на расстоянии 150м – 150мм

1. Батарейки 4х1,5 В LR03 (ААА)

Аккумуляторные элементы 4х1,2 В KR03 (ААА)

1. Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 – не более 0,24 кг
2. Размеры 66х120х37 мм
3. Степень защиты IP 54 (защита от пыли и брызг воды)

**2. Компактное дорожное колесо (дорожный курвиметр, мерное колесо) с тормозом**

1. Диаметр колеса: не менее 150 мм и не более160 мм
2. Количество сложений – не менее 3;
3. Наличие тормоза - да;
4. Наличие счетчика от 0 до 9999,90 м;
5. Погрешность не более +/- 0,05%;
6. Измерения – вперед и назад;
7. Удержание и обнуление отсчета;