Приложение № 1

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по кронированию деревьев**

**1. Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см:**

- при количестве срезов до 20 – 37 деревьев;

- при количестве срезов от 20 до 30 – 15 деревьев.

**2. Валка деревьев:**

**с применением автогидроподъемника:**

- при диаметре ствола до 36 см (кроме породы тополь) – 25 м3;

- при диаметре ствола до 52 см (кроме породы тополь) – 25 м3;

- породы тополь при диаметре ствола до 100 см – 35 м3;

**валка деревьев в городских условиях:**

- дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм – 5 м3;

- дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм – 10 м3.

**3. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья** при средней поросли – 2 000 м2.

**При выполнении работ руководствоваться следующими нормативными документами:**

ОСТ 13-232-87 «Хлысты древесные. Методы поштучного измерения и таблицы объемов»;

ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов»;

Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ФЕРр 81-04-(47, 68)-2001, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 13.10.2008 № 207 и от 17.11.2008 № 253;

«Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений», утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153;

"Правила благоустройства города Иванова", утвержденные решением Ивановской городской Думы пятого созыва от 27.06.2012 № 448.

**Требования к оказанию услуг и их качеству.**

- после производства работ прилегающая территория должна быть приведена в надлежащее санитарное состояние;

- сбор и вывоз обрезанных ветвей и кряжей деревьев с основных улиц и магистралей осуществляется в течение рабочего дня, с улиц второстепенного значения и дворовых территорий – в течение суток;

- сразу после обрезки ветвей все срезы диаметром более 2 см необходимо закрасить масляной краской для наружных работ МА-15 зеленая.

Требования к безопасности оказания услуг.

При выполнении работ руководствоваться следующими нормативными документами:

«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М – 012 – 2000», утвержденные Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68.

При выполнении работ соблюдать технологию производства работ и технику безопасности в соответствии с действующими нормативными документами; обеспечить безопасное передвижение автомобилей и пешеходов; допускать к работе на спецтехнике людей, имеющих соответствующие права и сдавших экзамен по технике безопасности в установленном порядке.

Порядок сдачи и приемки результатов услуг.

Подрядчик выполняет и сдает Заказчику работы строго в соответствии с объемами и сроками, указанными в заявке-задании управления благоустройства Администрации города Иванова.

Срок завершения работ: с момента заключения муниципального контракта и **до** **10.11.2014**.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»**  Начальник управления благоустройства  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов | **«Подрядчик»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |