Приложение №1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Количество, шт | Количество заправок |
| заправка картриджа копировальный аппарат KYOCERA KM-1635 Н65 | 1 | 2 |
| заправка картриджа HP Laser Jet CE285A-85A | 10 | 2 |
| заправка картриджа HP Laser Jet CB436A-36A | 5 | 2 |
| заправка картриджа Canon EP 27 | 2 | 3 |
| заправка картриджа HP Laser Jet CE505A | 4 | 2 |
| заправка картриджа HP Laser Jet Q2612A | 2 | 3 |
| заправка картриджа Panasonic KX-FAT400A | 3 | 2 |
| заправка картриджа с заменой дозирующего лезвия |  | 3 |
| заправка картриджа с заменой барабана |  | 4 |
| заправка картриджа HP Color Q7560A черный | 1 | 1 |
| заправка картриджа HP Color Q7562A желтый | 1 | 1 |
| заправка картриджа HP Color Q7561A синий | 1 | 1 |
| заправка картриджа HP Color Q7563A красный | 1 | 1 |

**Характеристика оказываемых услуг, требование к качеству услуг:**

- картриджи должны быть заправлены сертифицированным тонером;

- картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заливки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий;

- ресурс (количество копий с одного картриджа) заправленных картриджей должен обеспечивать получение числа копий не менее указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при 5% заполнении страницы тонером, по качеству соответствующий контрольной копии;

- при работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером.

- на отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечеткого изображения

Работа по заправке картриджей включает в себя проведение первичной диагностики, полную разборку картриджа, очистку всех деталей и бункеров картриджа, смазку шестерен привода, наполнение высококачественным тонером, установку или замену микрочипа (при необходимости), сборку картриджа и тестовое испытание картриджа.

Оказание услуг производиться из материалов Исполнителя.