**Техническая часть**

**ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование материала (товара) | Требуемые технические характеристики  (параметры эквивалентности) |
| **Ремонт коридора** | |
| **Линолеум** | *Линолеум коммерческий, с разрешенным использованием для школ, должен иметь сертификат соответствия, санитарно-эпидимиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам.*  *Сертификат пожарной безопасности класс горючести Г1,*  *Группа воспламеняемости В2* |
| **Краска водоэмульсионная** | *Краска водоэмульсионная особо прочная, время высыхания при температуре +200С не более 24 часов, стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре +200С не менее 12 часов, разбавитель - вода.* |
| **Сухая смесь** | *Смесь на цементной основе для выравнивания полов, вяжущее вещество-цемент, толщина слоя от 5 до 20 мм., рабочая температура от +100С до +200С, возможность хождения по выровненной поверхности через один день после нанесения материала, крепление напольного покрытия через 2-3 недели в зависимости от толщины слоя.* |