УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 164

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Новичкова О.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт пищеблока)

в МДОУ № 164, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Кирякиных, д.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,2 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
| 3 | Строительный мусор | т | 0,68 |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,21 |
| 5 | Устройство ГКЛ (зашивка оконных проемов сверху) | 100 м2 | 0,02 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,43 |
| 7 | Грунтовка г/п | т | 0,0056 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону(стены) | 100 м2 | 0,43 |
| 9 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0,068 |
| 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,198 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,218 |
| 13 | Грунтовка | т | 0,0028 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,218 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 16 | Строительный мусор | т | 0,17 |
| 17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,12 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 19 | Грунтовка | т | 0,0022 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,17 |
| 21 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,2 |
| 22 | Строительный мусор | т | 1 |
| 23 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
| 24 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 25 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,2 |
| 26 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0,11 |
| 28 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,007 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0,057 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,0816 |
| 31 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2 |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 164

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Новичкова О.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт пищеблока) в МДОУ № 164, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Кирякиных, д.6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка г/п | т | 0,0106 | 40000 | 424 |