УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ №113

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сидорова Н.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на общестроительные работы (ремонт прачечной) текущий ремонт

в МДОУ № 113 расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Семенчикова, д.23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Прачечная** |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,413 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,27 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (+откосы) | 100 м2 покрытия | 0,413 |
| 5 | Грунтовка (бетонконтакт!) | т | 0,0054 |
| 6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,043 |
| 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону(стены) | 100 м2 | 0,37 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (откосы) | 100 м2 | 0,043 |
| 9 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,192 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,212 |
| 12 | Грунтовка | т | 0,0028 |
| 13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,212 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,012 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 16 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,018 |
| 17 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,054 |
|  | **Гладильная** |  |  |
| 18 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2315 |
| 19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 20 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,16 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,2315 |
| 22 | Грунтовка (бетонконтакт!) | т | 0,003 |
| 23 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0215 |
| 24 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону(стены) | 100 м2 | 0,215 |
| 25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (откосы) | 100 м2 | 0,0215 |
| 26 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 27 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,1 |
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,12 |
| 29 | Грунтовка | т | 0,0016 |
| 30 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,12 |
| 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 32 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,0244 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,0744 |
| 34 | Грунтовка | т | 0,00097 |
| 35 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,0744 |
| 36 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,009 |
| 37 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,054 |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | **Выоз мусора** |  |  |
| 39 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,57 |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,57 |

Ведомость неучтенных материалов на (ремонт прачечной) текущий ремонт

в МДОУ № 113 расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0054 | 39300 | 212,2 |
| 2 | Грунтовка | т | 0,0028 | 39300 | 110,05 |
| 3 | Грунтовка | т | 0,003 | 39300 | 118 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0016 | 39300 | 62,88 |
| 5 | Грунтовка | т | 0,00097 | 39300 | 38,12 |