**Ведомость объемов работ к локальной смете №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Разборка покрытий и оснований:  Асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3  0,055 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3  0,165 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3  0,03 |
| 4 | Песок для строительных работ природный | м3  3 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2  1,1 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т  0,035 |

Директор Т.Ю.Березина