Характеристики товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка оборудования для столовой в МБОУ СОШ №5** | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в школьных столовых. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов. Товар должен быть 2011-2012 года выпуска. | **шт.** | **2** |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования, должны быть не ниже (не хуже) следующих:  **Плита электрическая четырехконфорочная** с жарочным шкафом из нержавеющей стали предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелкоштучных кулинарных изделий. Чугунные конфорки. Площадь конфорок – 0,48 м2.Внизу жарочный шкаф с тремя противнями размером 530х475х30 мм изготовленного из черного металла. Духовка с раздельной регулирующей мощностью верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 65-270°С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева свыше 300°С. Плита имеет регулятор по высоте ножки.  **Параметры**  Номинальная потребляемая мощность, кВт -16,6  Номин. напряжение, В ≈380/220  Максимальная температура конфорок,°С 460  Максимальная температура шкафа,°С 270  Время разогрева шкафа до максимальной температуры, мин 30  Соотношение мощности конфорок на з ступенях 1:2/3:1/3  Внутренние размеры шкафа, мм 575х535х350  Размеры противня, мм 530х470  Масса,кг 155 |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставщик обязан представить проверенное и исправное оборудование в соответствии с ГОСТами (система стандартов безопасности труда). |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Оборудование должно быть новым по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным.  Соответствие техническим характеристикам.  Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.  Поставляемое оборудование должно быть соответствующим образом упаковано и промаркировано: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам.  Гарантийный срок на товар составляет – 2 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| Требование к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново |
| Максимальная цена контракта, руб. | 83854,67 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы по транспортировке и установке, стоимость работ по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием, уплату таможенных пошлин, налогов с учетом НДС, сборов и других обязательных платежей. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново ул. Любимова,16А, МБОУ СОШ №5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течении 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата производится после поставки оборудования на основании акта сдачи оборудования в эксплуатацию, товарно – транспортной накладной и счета – фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 30.12.2012 г. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |