УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №142"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Попова Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость объемов на ремонт мягкой кровли

в МБДОУ № 142, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-я Минская, д.2б.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 2,95 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 2,75 |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 2,75 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 2,75 |
| 5 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 2,75 |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 2,95 |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 2,75 |
| 8 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 314 |
| 9 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 319 |
| 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,35 |
| 11 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 88 |
| 12 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м | 0,44 |
| 13 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,12 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,55 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 2,55 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №142"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Попова Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонт мягкой кровли

в МБДОУ № 142, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-я Минская, д.2б.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 402 | 139,5 | 56079 |
| 2 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 319 | 128,37 | 40950 |