УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 56

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ситнова Е.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Ведомость объемов на ремонт туалетов

в МБОУ СОШ № 56, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Туалет 1-й этаж** |  |  |
| 1 | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,22 |
| 3 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,22 |
| 4 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,22 |
| 5 | Строительный мусор | т | 1,98 |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,42 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,42 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,5 |
| 9 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих | 100 м2 | 0,15 |
| 10 | Сплошная шпатлевка по ГВЛВ | 100 м2 | 0,3 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,22 |
| 12 | Грунтовка | т | 0,0159 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,42 |
| 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,5 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3 |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0735 |
| 17 | Скобяные изделия (петли, ручки, замки) | компл. | 5 |
| 18 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,21 |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,22 |
| 20 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,22 |
| 21 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,22 |
| 22 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые | м2 | 22,4 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (с 3-х сторон) | 100 м2 | 0,04 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
| 25 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,06 |
| 26 | Унитаз "Компакт" | шт | 6 |
| 27 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,01 |
| 28 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,02 |
| 29 | Умывальник Тюльпан | шт | 2 |
| 30 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
| 31 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |
| 32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,15 |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,15 |
| 34 | Труба д20 армир. ПП | м | 13 |
| 35 | Муфта американка д20\*1/2 нар.р. ПП | шт | 14 |
| 36 | Тройники | шт | 8 |
| 37 | Опоры | шт | 15 |
| 38 | Кран шаровой 1/2 р г/ш ITAP | шт | 2 |
| 39 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 40 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 41 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,092 |
| 42 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,092 |
| 43 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,04 |
| 44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,04 |
| 45 | Труба д32 армир. ПП | м | 3,8 |
| 46 | Муфта американка д32ПП | шт | 2 |
| 47 | Кран шаровой 1 1/4 р г/ш ITAP | шт | 1 |
|  | **Раздел 2. Туалет на 3-м этаже** |  |  |
| 48 | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м2 | 0,1 |
| 49 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,24 |
| 50 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,24 |
| 51 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,24 |
| 52 | Строительный мусор | т | 2,16 |
| 53 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,46 |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,46 |
| 55 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,6 |
| 56 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих | 100 м2 | 0,15 |
| 57 | Сплошная шпатлевка по ГВЛВ | 100 м2 | 0,3 |
| 58 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,36 |
| 59 | Грунтовка | т | 0,0177 |
| 60 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,46 |
| 61 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,6 |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3 |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0735 |
| 64 | Скобяные изделия (петли, ручки, замки) | компл. | 5 |
| 65 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,24 |
| 66 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,24 |
| 67 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,24 |
| 68 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,24 |
| 69 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые | м2 | 24,5 |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
| 71 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,06 |
| 72 | Унитаз "Компакт" | шт | 6 |
| 73 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,01 |
| 74 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,02 |
| 75 | Умывальник Тюльпан | шт | 2 |
| 76 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
| 77 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |
| 78 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,15 |
| 79 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,15 |
| 80 | Труба д20 армир. ПП | м | 13 |
| 81 | Муфта американка д20\*1/2 нар.р. ПП | шт | 14 |
| 82 | Тройники | шт | 8 |
| 83 | Опоры | шт | 15 |
| 84 | Кран шаровой 1/2 р г/ш ITAP | шт | 2 |
| 85 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 86 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 87 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,092 |
| 88 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,092 |
| 89 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,04 |
| 90 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,04 |
| 91 | Труба д32 армир. ПП | м | 3,8 |
| 92 | Муфта американка д32ПП | шт | 2 |
| 93 | Кран шаровой 1 1/4 р г/ш ITAP | шт | 1 |
|  | **Раздел 3. Прочее** |  |  |
| 94 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,95 |
| 95 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 9,95 |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 56

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ситнова Е.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Ведомость неучтенных материалов

ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 56,

расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0336 | 45000 | 1512 |
| 2 | Скобяные изделия (петли, ручки, замки) | компл. | 10 | 1000 | 10000 |
| 3 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые | м2 | 46,9 | 420 | 19698 |
| 4 | Унитаз "Компакт" | шт | 12 | 3500 | 42000 |
| 5 | Умывальник Тюльпан | шт | 4 | 1500 | 6000 |
| 6 | Труба д20 армир. ПП | м | 26 | 61 | 1586 |
| 7 | Муфта американка д20\*1/2 нар.р. ПП | шт | 28 | 103,65 | 2902 |
| 8 | Тройники | шт | 16 | 10,63 | 170 |
| 9 | Опоры | шт | 30 | 4,85 | 145,5 |
| 10 | Кран шаровой 1/2 р г/ш ITAP | шт | 4 | 192,83 | 771,32 |
| 11 | Труба д32 армир. ПП | м | 7,6 | 143 | 1086,8 |
| 12 | Муфта американка д32ПП | шт | 4 | 250 | 1000 |
| 13 | Кран шаровой 1 1/4 р г/ш ITAP | шт | 2 | 400 | 800 |