**Описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товаров | Кол-во,  ед. изм. | Характеристика товаров |
|
| «ЭМОВЕКС» \* жидкий хлор | 140 шт. | Стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия для автоматических станций дозации.  Препарат должен быстро и эффективно действовать на бактерии, вирусы и грибы; должен сдерживать развитие органических частиц, обуславливающих мутность воды.  Состав: гипохлорит натрия (содержание активного хлора не менее 130г/л).  Применение: дозируется в воду бассейна с помощью автоматической системы. Рекомендован для электронных систем дозирования и бассейнов с жесткой водой.  Упаковка – канистра по 30 литров.  Назначение: «хлорная дезинфекция».  Срок годности не менее 6 месяцев. |
| «ДЕХЛОРАМИН» \* | 60 шт. | Гранулированное средство для очистки воды плавательного бассейна от хлораминов и органических загрязнений.  Назначение: очистка воды бассейна от органических загрязнений и хлораминов путем их окисления. Препарат не повреждает виниловую поверхность бассейна, применим для всех типов бассейнов. Применение препарата не требует длительного технического перерыва в работе бассейна (бассейн готов к эксплуатации через 30 минут после обработки).  Состав: гранулы белого цвета содержит пероксидную соль. Упаковка – пластиковые ведра по 5 кг.  Срок годности не менее 1 года. |
| «АЛЬГИТИНН» \* непенящийся | 10 шт. | Быстродействующее жидкое средство для уничтожения водорослей.  Назначение: непенящийся альгицид.Препарат должен быстро и эффективно предотвращать рост водорослей в воде бассейна на длительное время; обладать эффектом осветления; рН нейтрален; не должен содержать хлора и тяжелых металлов; непенящийся, должен быть пригоден для любого типа бассейнов.  Состав: должен содержать полимерные ЧАС.  Упаковка – канистры по 10 литров.  Срок годности не менее 1 года. |
| «ЭКВИ – минус» \* | 40 шт. | Жидкое средство для понижения уровня рН в плавательном бассейне.  Назначение: для поддержания оптимального уровня рН, позволяет избежать известкового налета на облицовочной плитке  Состав: раствор неорганической кислоты, антикоррозийные добавки. Упаковка – канистры по 30 литров.  Срок годности не менее 2 лет. |
| «КЛИН БОРТ СПРЕЙ» \*, очистка ватерлинии | 6 шт. | Технические характеристики:  эффективное жидкое средство спрей для чистки ватерлинии бассейна  Назначение: щелочная чистка ватерлинии бассейна - удаление грязи, слизи и жировых отложений.  Состав: прозрачная жидкость желтого цвета; содержит щелочи, ПАВ, комплексообразователь, спирт, консервант.  Упаковка – флакон по 0,75 литров.  Срок годности: не менее 1 года. |
| \*- или эквивалент |  |  |