**Описание объекта закупки**

Поставка компьютерной техники:

1. Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 1 шт.
2. Многофункциональное лазерное устройство 1 шт.
3. Персональный компьютер (ноутбук) – 1 шт.

|  |
| --- |
| Характеристики закупки |
| **1. Компьютер в сборе**  **Системный блок**  **Характеристики:**  Процессор: Количество ядер 4 или более  Частота работы процессора 2,3 Мгц или более  Техпроцесс 22 нм или менее  Разделенный кэш L2 есть  Объем кэша L2 1024 Кб или более    Оперативная память 4096Mb DDR3 или более  Жесткий диск 1000Gb или более  Дисковод 3.5" Card Reader USB 3.0 + 1 x USB 3.0 port  Оптический привод DVD±R/RW-CD-R/RW  Разъемы на лицевой панели USB - 3шт / Audio out / Mic in  Сетевой адаптер Интегрирован 10/100/1000 Mb/s  Формат корпуса MidiTower  Мощность блока питания 400W или более  Программное обеспечение и операционная система :  Microsoft Windows 7 Home Basic (эквивалент не допускается, в связи с необходимостью обеспечения совместимости операционной системы с существующей инфраструктурой и корректной работы ПО, используемым заказчиком); Пакет офисных программ Microsoft OfficeStd 2013 RUS (эквивалент не допускается, в связи с необходимостью обеспечения совместимости операционной системы с существующей инфраструктурой и корректной работы ПО, используемым заказчиком);  **Монитор**  Высококачественный ЖК - монитор  Комплект поставки : кабель VGA, кабель USB, кабель питания, подставка  Цвет: черный, прозрачный или в сочетании  Тип матрицы: IPS  Яркость матрицы: 300 кд/ м2  Контрастность LCD-матрицы: 1000: 1 – статическ.  Время отклика – 5мс  Формат матрицы: 16:9  Разрешение экрана: 1920 ч 1080  Диагональ: 27 дюймов  Поверхность экрана 6 матовая  Интерфейс, разъемы и выходы: HDMI, VGA (15-пиновый коннектор) разъем 3,5 мм  Управление Механические кнопки  Регулировка положения экрана Наклон и высота  Блок питания монитора Встроенный  Безопасность Слот для Kensington lock  **Клавиатура**  А4 TECH х7 – 6800  Тип – проводная  Цвет – черный, стальной или комбинированный  Цифровой блок – имеется  Клавиатура управления компьютером: Power / Sleep/ Wake Up / Enter / Shift / Caps Look  Раскладка: Windows  Цвет русских букв – розовый  Цвет латинских букв – белый  **Мышь**  Цвета, использованные в оформлении: чёрно-серебристый  Тип сенсора Оптический  Тип мыши: Проводная  Ноутбучная мышь Нет  Подходит для левшей Да  Скроллер Да  Кол-во кнопок мыши от 2 до 3  Разрешение 800 dpi  Интерфейс PS/2  Требования к системе Pentium 233 МГц или совместимый процессор  Поддержка ОС Windows 2003 Server, Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Mac OS 8.6 и выше  **2. Лазерное многофункциональное устройство**  **Характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | Тип оборудования МФУ принтер/сканер/копир/факс |  | | Технология печати Лазерная монохромная |  | | Кол-во цветов 1 |  | | Оптическое разрешение МФУ 1200 x 1200 dpi |  | | Макс. скорость ч/б копирования не менее22 стр./мин. |  | | Разрешение ч/б печати 1200 x 1200 dpi |  | | Память принтера/МФУ от 200 Мб встроенная. Факс: от 225 страниц |  | | Формат печатных носителей A4; для ADF: 142 - 216 мм x 148 - 356 мм |  | | Типы печатных носителей Обычная, тонкая, плотная, перфорированная, бланки, переработанная, конверты, пленки, этикетки, карточки, почтовые открытки, цветная, архивная, другая |  | | Максимальная скорость монохромной печати не менее 22 стр./мин. |  | | Интерфейс USB 2.0, сетевой  ЖК-дисплей - есть |  | | Максимальное кол-во копий 99 копий  Двухстороннее копирование  Ресурс картриджа не менее 3000 стр. |  | | Диапазон масштабирования 25 - 400%  В комплект поставки входит : сетевой кабель, диск с ПО, кабель USB  **3. Персональный компьютер (ноутбук)**  **Характеристики:**  Процессор:  Тактов.частота не менее 3.1 Ггц  количество ядер не менее 4  Оперативная память более 8 Mb  Жесткий диск более 700 Gb  Оптический привод DVD±R/RW-CD-R/RW  Видео не менее 2Gb HD8670 GDDR3  Диагональ матрицы – 17,3 “  Поверхность экрана – глянцевая  Наличие WiFi и BT модулей беспроводной связи  Кардридер, Разъем USB 3.0 – 2 гнезда  Наличие гнезда HDMI  Программное обеспечение Windows 7 или 8 (эквивалент не допускается, в связи с необходимостью обеспечения совместимости операционной системы с существующей инфраструктурой и корректной работы ПО, используемым заказчиком  Вес не более 2,9 кг | | |

Качество нового поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008, сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом. Товар должен быть новый, не подвергавшийся ремонту, восстановлению, модернизации, не находиться в залоге или под обременением.

Товар поставляется в заводской упаковке, исключающей порчу товара при транспортировке и соответствующей требованиям.

Гарантийный срок товара составляет не менее 1 года со дня подписания акта приемки-передачи товара заказчику, если больший срок не установлен изготовителем товара. Доставка и отгрузка товара за счет поставщика.

Товар должен быть поставлен в полном объеме в установленный срок, собран, подключен к сети, с установкой ПО и протестирован. После этого заказчик подписывает акт приема-передачи товара.